> # Re: Seitenscheiben einbauen, aber wie? Fast ganz einfach!

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Frank am 29. August 2003 23:14:02:

> Als Antwort auf: Seitenscheiben einbauen, aber wie? geschrieben von CH Michl am 29. August 2003 20:41:22:

> >Moin alle zusammen,
> >bin gerade am zusammenbauen von meinem 28'er, nur weiß ich ich nicht, in welcher Reihenfolge man die Dichtungen der 4 Seitenscheiben reintütteln muß. Hat jemand von euch Erfahrung, evtl. Bilder oder ne Anleitung? Braucht man für das Spreizprofil ein Spezialwerkzeug zum einlegen?
> >Danke für eure Postings schon mal
> >mit scheibenlosen frustrierten Grüßen (bis in Lohr muß er aber fäädich sein)
> >Michl

> Hallo Michl,

> nur die Ruhe behalten,
> also Gummi um die Scheibe legen.
> Ein Kabel (z.B. KFZ Kabel einadrig) in die Nut des Gummis legen und die Enden an der unteren Seite etwas in der Nut überlappen lassen.
> Die Scheibe von aussen anlegen, dabei die Kabelenden ins Fahrzeuginnere legen.
> Jetzt zieht eine 2. Person langsam ein Kabelende in Richtung Scheibenmitte,dadurch wird die Gummilippe über den Karosseriefalz gezogen.
> Das ganze braucht vielleicht etwas Übung, aber beim 2. bis 3. Mal klappt es dann wie von selbst.
> Der Füllkeder wird danach eingezogen, dazu gibt es kleines Spezialwerkzeug.
> Sieht aus wie ein kleiner Holzgriff mit einer kleinen Drahtschlaufe dran.
> Das kannst du dir vielleicht beim Scheibendienst um die Ecke leihen.
> Viel Glück
> Frank aus MTK

> Antworten:

> - Re: Seitenscheiben einbauen, aber wie? Fast ganz einfach! Gernot 30.8.2003 13:19 (0)
> - Re: Seitenscheiben einbauen, aber wie? Fast ganz einfach! CH Michl 30.8.2003 02:34 (1)
>   - Re: Seitenscheiben einbauen, aber wie? Fast ganz einfach! Reinhard (HD) 30.8.2003 06:28 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]