> # Re: nochmals Keilriemen quietscht

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Christossser am 19. Dezember 2002 18:02:49:

> Als Antwort auf: nochmals Keilriemen quietscht geschrieben von Walter am 19. Dezember 2002 16:15:11:

> du nimmst glaube ich einen 13er Schlüssel und ein Montiereisen. Dann legst du dich unter die Karre und öffenst die einzige Schraube der Lichtmachine, an die du ran kommst. Dann setzt du die Brechstange an und drückst damit die LIMA vom Motor weg, bist der Riemen straff, aber nicht brutal gespannt ist. Dann ziehst du die Schraube wieder an.

> Viel Spass

> Antworten:

> - Re: nochmals Keilriemen quietscht Martin aus Pirna 20.12.2002 07:59 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]