> # Düsensalat

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Uli aus Duisburg am 14. August 2003 19:01:36:

> Hallo miteinander,

> eigentlich wollte ich meinem LT 31 Bj. 84 /DW schon längst mal neue Einspritzdüsen gönnen, allerdings war das Geld immer ein bischen knapp. Als ich dann heute beim Wasser nachfüllen einen Blick auf meine Düsen geworfen habe, bin ich ein wenig ins stutzen gekommen.

> Laut Dieselsend.de braucht mein DW eine (bzw.6 ;-) KCA 30 S 36/4 Düsenhalterung mit Düsen, die auf 130 bar eingestellt sind. Verbaut sind bei mir aber Düsenhalter mit der Bez. KCA 30 S44, die eigentlich in den 1S oder ACL gehören.
> Funktioniert aber scheinbar doch ganz gut.

> 1.Frage : wo ist der Unterschied bei diesen Haltern ?

> Desweiteren habe ich vor 10.000 km eine undicht gewordene Düse durch eine ersetzt die ich von E-bay hatte. Wie ich dann heute feststellen musste (ich war damals wohl nicht so gründlich...) handelt es sich bei dieser um eine KCA 30 S 36/4, aber mit 155 bar !!! Na die werden ja wohl für den Turbo sein, was.

> 2. Frage : Was passiert wenn der Einspritzdruck bei einem Zylinder zo hoch ist ?
> 3. Frage : Packt die ESP das überhaupt ?
> 4. Frage : Passen mehrere Arten von Düsen ?

> bin sehr gespannt auf Euere Antworten :-)

> schöne Grüße aus Duisburg

> Uli

> Antworten:

> - Re: Düsensalat Chris 15.8.2003 20:16 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]