> # Re: Vorglüh-Automatik überlisten!?

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von ulim am 08. September 2003 16:16:07:

> Als Antwort auf: Vorglüh-Automatik überlisten!? geschrieben von Harz_Joerg am 08. September 2003 09:36:28:

> >Hallo,
> >beim meinem LT 28 mit CP-Motor habe ich das Problem, dass er bei dem jetzt einsetzenden kühleren Wetter nach kurzen Fahrstrecken (2 bis 3 Minuten) zwar für die Vorglühautomatik warm genug scheint(es wird nicht vorgeglüht), der Motor aber noch zu kalt ist um anzuspringen.

> >Ist bei dem Motor was faul oder ist das normal?

> In der Regel ist das ein Anzeichen für mangelnde Kompression. Hattest Du nicht auch erhöhten Oelverbrauch ?

> >Wie überliste ich den Thermostaten der Vorglühautomatik ...

> Einfachste Möglichkeit: Kabel von Temp.-Sensor der Vorglühautomatik abziehen (am Zylinderkopf), dann wird immer die maximale Zeit vorgeglüht. Das bekommt aber u.U. den GK nicht so gut.

> Oder: Widerstand in die Leitung vom Temp.-Sensor einschleifen, dann glüht er generell etwas länger vor (auch bei lauwarmem Motor), aber immer noch in Abhängigkeit von der Aussentemperatur. Den Widerstandswert musst Du empirisch ermitteln, ich würde mit 100 Ohm anfangen.

> Oder: Taster(Oeffner)/Schalter in besagte Leitung einschleifen ...
> > ... so dass sie auf Knopfdruck immer glüht wenn ich es will.

> Gruss nach CLZ,

> Uli

> Antworten:

> - Re: Vorglüh-Automatik überlisten!? Harz_Joerg 08.9.2003 17:21 (1)
>   - Re: Vorglüh-Automatik überlisten!? ulim 09.9.2003 07:56 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]