> # Re: LT- Neuling braucht Hilfe bei Turbo Diesel

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von anton k am 01. Oktober 2003 19:20:12:

> Als Antwort auf: LT- Neuling braucht Hilfe bei Turbo Diesel geschrieben von Thorsten Schaefer am 01. Oktober 2003 16:47:13:

> >Folgende Problematik:
> >Mein Turbolader drückt an der Frischluftseite Öl in nicht gerade geringen Umfang raus. Mittlerweile ist der komplett Motor auf der rechten Seite eingeölt. Desweiteren qualt der Gute beim Starten fürchterlich in Schwarz. Habe jetzt schon den Luftfilter getauscht, aber eine Besserung ist noch nicht in Sicht. Achja einen habe ich noch vergessen: Die Lestung des Motors ist gelegentlich auch mieserabel.
> >Was tun?
> Hallo Thorsten!
> Hatte das gleiche Problem bei meinem Volvo TD(6-Zyl. LT-Motor), Garrett Lader rauchte und siffte, hatte Tendenz zum Durchgehen, habe den Lader neu lagern lassen, wenn er noch nicht zeichnet(am Gehäuse streift) halten sich die Rep.Kosten in Grenzen; ich hab für das Abdichten und Lagern 235€ bezahlt. Besser bald machen lassen, wenn nämlich der Motor durchgeht ist mit Sicherheit der Motor ein Totalschaden(lässt sich nicht mehr abstellen und dreht bis zum Kollaps hoch)
> MfG, Anton

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]