> # Re: Undichtigkeit am Alkovenfenster

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Thomas aus Hamm am 06. September 2003 19:56:16:

> Als Antwort auf: Undichtigkeit am Alkovenfenster geschrieben von Detlef am 05. September 2003 19:28:48:

> >Hilfe !!
> >Distance- wide undicht am Alkovenfenster.
> >Der Rahmen ist 2 Teilig und genau wo beide Hälften verschroben sind tritt Wasser ein .Hatte das Fenster schon mal raus da es außenherum undicht war und alles in den Griff bekommen - allerdings stellt sich nun die Frage ob es wieder heraus muss,komplett zerlegt werden sollte und insgesamt neu Abgedichtet werden sollte -oder sollte man es ggf sogar austauschen ? Wer hat diesbezüglich Erfahrungen und kann mir sagen welch Mittel benötigt werden bzw eine genaue Anleitung geben.
> >Vielen Dank bereits im Vorraus und schöne Grüße an alle Lt-Freunde.

> Habe das Fenster ganz entfernt und das Dach in dem Teilbereich bis zur Dachluke
> mit einer neuen Dachhaut bezogen.

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]