> # Re: Öl im Kühlwasser

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Sepp am 14. April 2003 13:06:43:

> Als Antwort auf: Re: Öl im Kühlwasser geschrieben von Micha B. am 14. April 2003 12:06:15:

> Hi!

> Kopf ist nach 1tkm nachgezogen worden.
> Werde erst mal das Öldruckregelventil kontrollieren,
> wenn das hakelt, hat man locker 10 Bar Öldruck, und das ist nicht gut.
> Als zweites wird der Kopf wieder runtergerissen und abgedrückt.
> Das der Block nen Riss hat ist doch eher unwahrscheinlich!!!
> Hoffe ich zumindest, denn den zu tauschen wird teuer und zeitintensiv!

> Gruss
> Sepp

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]