> # Re: Tankstutzen/-deckel undicht

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Martin aus Pirna am 16. Mai 2003 12:43:04:

> Als Antwort auf: Re: Tankstutzen/-deckel undicht geschrieben von BaPi am 16. Mai 2003 12:28:20:

> wenn ich mit recht entsinne, liegt da eine Korkdichtung drin, die den Aufsatz zu Rand des Einfüllstutzens hin abdichtet

> Nee, bei mir ist auch ne Gummidichtung drin. Und die Sift. Problem ist, daß man eine Neue Dichtung einbaut, die gleich wieer sift. Also ist was mit dem tankseitigen Stück.

> >Auf alle Fälle darf aus dem Tank kein Sprit raussiffen - schon garnicht bei einem FeuMo ;-))

> Quatsch! Ich bin froh, daß es dort immer bissel raussifft. Weil, das ist die einzige Stelle am ganzen LT, die nicht rosten kann. Ehrlich;-))

> >Gruß aus Frankfurt
> >BaPi

> Gruß aus Pirna

> Martin a.d.s.E.

> Antworten:

> - Re: Tankstutzen/-deckel undicht BaPi 16.5.2003 13:13 (2)
>   - Re: Tankstutzen/-deckel undicht Martin aus Pirna 16.5.2003 15:07 (1)
>     - Re: Tankstutzen/-deckel undicht BaPi 16.5.2003 16:49 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]