> # Re: Tankstutzen/-deckel undicht

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von BaPi am 16. Mai 2003 12:28:20:

> Als Antwort auf: Tankstutzen/-deckel undicht geschrieben von feumofahrer am 16. Mai 2003 12:03:42:

> Hallo,

> >Bei genauerer Betrachtung habe ich festgestellt, dass das Gegenstück zum Tankdeckel, also dieses Teil am Fahrzeug, das den Bajonettverschluss enthält geschraubt ist.

> Das klingt so, als sei es ein nachgerüsteter Deckel, der auf dne Original-Tankstutzen aufgesetzt wird (sowas gibt's im Zubehör als Ersatz für nicht-abschließbare Tankdeckel; vielleicht hat das bei Dir auch einer eingebaut, weil der komplette Nachrüstsatz billiger ist, als der verlorene Original-Tankdeckel). Wenn dem so ist, müßtest Du das Teil einfach runternehmen und wieder einen Original-Deckel draufsetzen (oder den Nachrüstkrempel wieder abdichten; wenn ich mit recht entsinne, liegt da eine Korkdichtung drin, die den Aufsatz zu Rand des Einfüllstutzens hin abdichtet).

> Auf alle Fälle darf aus dem Tank kein Sprit raussiffen - schon garnicht bei einem FeuMo ;-))
> Gruß aus Frankfurt

> BaPi

> Antworten:

> - Re: Tankstutzen/-deckel undicht Feumofahrer 16.5.2003 13:32 (3)
>   - Re: Tankstutzen/-deckel undicht Paul 17.5.2003 12:01 (0)
>   - Re: Tankstutzen/-deckel undicht BaPi 16.5.2003 14:42 (1)
>     - Dieselbeständiges Dichtmittel? Feumofahrer 16.5.2003 15:29 (0)
> - Re: Tankstutzen/-deckel undicht Martin aus Pirna 16.5.2003 12:43 (3)
>   - Re: Tankstutzen/-deckel undicht BaPi 16.5.2003 13:13 (2)
>     - Re: Tankstutzen/-deckel undicht Martin aus Pirna 16.5.2003 15:07 (1)
>       - Re: Tankstutzen/-deckel undicht BaPi 16.5.2003 16:49 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]