> # Re: Generatorfrage

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Sascha am 31. August 2003 20:38:08:

> Als Antwort auf: Generatorfrage geschrieben von Holger aus Schotten am 31. August 2003 20:12:39:

> Ja, das ist normal.
> Die Lima vom LT fängt erst ab einer gewissen Drehzahl (1300- oder 1800 u/min, weiß nicht mehr so genau :-) an zu laden und dementsprechend geht auch die Kontrolleuchte erst dann aus.
> Wenn Du z.B. ein Batterie-Trennrelais besitzt, schaltet dieses auch erst dann um.

> Gruß, Sascha

> >Hallo,
> >bei meinem ACL geht die Ladekontrolle grundsätzlich erst aus, wenn ich mal kurz und nicht zu knapp Gas gebe. Auch der Drehzahlmesser reagiert dann erst. Ich weiß, daß der den Impuls von der Lima bekommt, also macht diese nach dem Start wohl erstmal nichts, oder ??? Ist das ein Zeichen dafür, das demnächst irgendwas wichtiges in die Hände klatscht, oder darf ich das ignorieren ???
> >Oder was ??
> >Grüße aus dem Vogelsberg
> >Holger

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]