> # jetzt läuft er - fast

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Chris am 30. August 2003 17:00:43:

> Also , nach erneuten Versuchen und diversen platten Batterien heute die ersten Zündungen mit dem neuen DV. Klat lief er irgendwann, aber als er dann warm wurde, immer schlechter, bis er schließlich aus ging. Durch anschleppen lief er zwar wieder, aber nur bei viel Gas. Wenn man den Kaltstaerthebel ausgestellt hat, ging er gleich aus. Also Föderbeginn allgemein zu früh? Oder Stimmen auch die Steuerzeiten nicht ganz? Werde jetzt bei VW alles einstellen lassen und sehen.
> Das Startproblem hat sich auch bei warmen Motor nicht verbessert, es liegt warscheinlich an dem fettartigen Konservierungsmittel, das der Motorenaufbereiter nach dem Honen und Fräsen überall innen draufgeschmiert hat.
> Die Öldruckkontrolle geht auch nicht aus - kann das auch an dem Konservierungsmittel liegen?

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]