> # Re: Luft Im Diesel System oder wie Entlüfte ich den Dieselfilter

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Uli am 14. Februar 2003 20:49:20:

> Als Antwort auf: Luft Im Diesel System oder wie Entlüfte ich den Dieselfilter geschrieben von jens am 14. Februar 2003 18:16:43:

> Hallo Jens,

> die Schraube oben am Dieselfilter ist nich zum ent- sondern zum belüften, damit man beim entwässern des Dieselfilters, sowie des Wasserabscheiders unten über den Plastikzapfen überhaupt etwas herausbekommt. Hilft also beim entlüften gar nicht. Wenn Du Luft in den Leitungen hast erledigt sich das Problem eigentlich sobald der Motor eine gewisse Zeit gelaufen ist. Wenn allerdings gar kein Diesel mehr oben ankommt (z.B nach langer Standzeit oder leergefahrenem Tank) schaftt es die ESP leider nicht mal so eben wieder Sprit anzusaugen, höchstens nach langem durchgurgeln. In den meisten Fällen ist bis dahin schon die Batterie leer. Bei mir hat´s auf die folgenden Arten geklappt :

> Kraftstoffschlauch oben an der ESP abnehmen und auf die altmodische Art mit dem Mund ansaugen (sehr lecker !!!)

> oder aber

> den Dieselfilter abschrauben und mit sauberem Diesel füllen. Danach wieder anschrauben und ein bischen gurgeln, sollte dann eigentlich recht gut funktionieren. Der Rest entlüftet sich wie gesagt von selbst. Als Starthilfe kannst Du auch am ESP-Anschluss ein wenig Diesel einträufeln.

> Die Belüftungsschrauben am Dieselfilter und Wasserabscheider müssen unbedingt dicht sein, sonst geht da gar nichts!!!

> Vielleicht klappt´s ja

> schöne Grüße,
> Uli

> >Luft Im Diesel System oder wie Entlüfte ich den Dieselfilter,
> >Jaja so kann´s gehen, mein Wägelchen will nicht mehr anspringen.
> > Da der Gute Mensch von Adac gesagt hat , wagen kriegt kein Dieseöl mehr zeiht Luft, habe ich den Dieselfilter sowie die nicht mehr durchsichtige Leitung erneuert. Bloß wie kriegt man das Ganze entlüftet ????? Da ist zwar oben Eine Schraube zum Entlüften, aber ich hab solange georgelt, kam kein Diesel.
> >Nun habe woanders im Netz was davon gelesen das es ein Überdruckventil in der Rückleitung gibt. Gibts das Auch beim LT Motor , und wo sitzt das genau.
> > bin über jeden Tipp dankbar.
> >Hoffe morgen meinen Wagen wieder fahrtüchtig zu kriegen , auch ohne Werkstatt ( die ist leider grad nicht drin).
> >;-)
> >Danke Jens

> Antworten:

> - Re: Luft Im Diesel System oder wie Entlüfte ich den Dieselfilter Roebyy 14.2.2003 20:57 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]