> # Re: Zündfolge- Verteilerkappe

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von BaPi am 11. März 2003 09:54:04:

> Als Antwort auf: Zündfolge- Verteilerkappe geschrieben von Dave am 11. März 2003 07:30:11:

> Hallo,

> >und habe verwundert festgestellt das wohl mal die Kabel vertauscht wurden

> Uups, das sollte man aber auch am Motorlauf bemerken ;-)

> >kann mir jemand sagen wie die Kabel für die Zündfolge auf der Verteilerkappe angeordnet sind?

> Wenn Du die Verteilerkappe abnimmst, siehst Du am Verteilergehäuse eine kleine Kerbe. Diese markiert den Zündzeitpunkt des 1. Zylinders, d.h. wenn der Motor im ersten Zylinder auf OT steht (und der Verteiler richtig eingebaut wurde), sollte der Verteilerfinger genau auf diese Kerbe zeigen. Verteilerdeckel aufsetzen (geht normalerweise nur in einer Stellung, manche kann man auch um 180 Grad versetzen), Kabel des ersten Zylinders dort einstecken, wohin der Verteilerfinger zeigt und dann die restlichen im Uhrzeigersinn in der auf dem Motor angegebenen Zündfolge - et voila - fertisch.

> Gruß aus Frankfurt

> BaPi

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]