> # Tankstutzen ist nun dicht!

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Feumofahrer am 06. Juni 2003 17:04:54:

> Als Antwort auf: Tankstutzen/-deckel undicht geschrieben von feumofahrer am 16. Mai 2003 12:03:42:

> Hallo an alle, denen auch der Diesel ausläuft,

> habe nun mal die Schrauben, mit denen der Bajonettverschluss des Tankdeckels mit der Karroserie verschraubt ist, nachgezogen und siehe da - es ist dicht! Kein siffen mehr!

> Gruss

> Udo - Feumofahrer

> >Hallo,
> >habe das Problem, dass beim Tankstutzen immer etwas Diesel ausläuft.
> >Jetzt habe ich schon die Dichtung des Tankdeckels gewechselt, aber leider ohne Erfolg.
> >Bei genauerer Betrachtung habe ich festgestellt, dass das Gegenstück zum Tankdeckel, also dieses Teil am Fahrzeug, das den Bajonettverschluss enthält geschraubt ist.
> >Ist dahinter evtl. eine weitere Dichtung, bzw. wie ist denn das Rohr, das vom Tank kommt mit der Karosserie verbunden.
> >Kann mir evtl. jemand ein Hardcopy aus der ETKA mailen?
> >Gruss
> >Udo - Feumofahrer

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]