> # Re: LT 28 Benziner- Motor springt nicht an- Schwimmernadelventil !

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von gr am 14. Februar 2003 20:47:05:

> Als Antwort auf: LT 28 - Motor springt nicht an geschrieben von Henning Bendfeld am 14. Februar 2003 19:01:41:

> Hallo,
> wechsel das Schwimmernadelventil aus. Es ist im Vergaseroberteil zu finden und einfach zu wechseln.
> Dabei gehe ich davon aus , dass es sich um einen 35PDSIT Vergaser handelt.
> mfg gr

> >Mein LT 28 - Sven Hedin - 5-Gang-Benziner Baujahr 1979 - steht zur Zeit in Spanien, weil der Motor nicht bzw. nur nach ganz vielen und langen Versuchen anspringt. Ich wage mich nicht an die 2000 km lange Rückfahrt und bin zurück geflogen. Die offizielle VW-Niederlassung schickte mich wieder fort, weil Baujahr 1979 nicht mehr im Computer ist und Ersatzteile nicht mehr zu bekommen sind.
> >Hat jemand einen Tipp???
> >Batterie, Zündkerzen, Sprit alles ist o.K. - der Anlasser dreht kräftig durch
> >Was kann ich machen? Vielleicht stimmt irgendetwas am Vergaser nicht.
> >mit LT-Grüßen Henning

> Antworten:

> - Idee Hans Lackner 15.2.2003 02:11 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]