> # Re: Getriebeölstand

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Gerhard aus WHV am 03. September 2003 07:10:52:

> Als Antwort auf: Getriebeölstand geschrieben von j+rgen a. d. Süden am 02. September 2003 23:42:55:

> Hi!
> Geht ganz einfach. An der, in Fahrtrichtung linken Seite, des Getriebes befindet sich eine Imbussschraube, ziemlich mittig (SW meines Erachtens 17mm). Fz gerade stellen, Schraube raus und im Idealfall kommt ein kleiner Rinnsal heraus. Der Stand ist aber auch noch in Ordnung wenn Du mit dem Finger reingehst und die Fingerkuppe mit Öl benetzt ist. Schraube beim wiederreindrehen nicht anknallen, hat konischen Dichtsitz!
> Gerhard aus WHV

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]