> # Re: Motor bekommt zeitweise keinen Diesel

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Marcus aus Berlin am 15. Mai 2003 22:50:50:

> Als Antwort auf: Motor bekommt zeitweise keinen Diesel geschrieben von Helmut Wiedau am 11. Mai 2003 18:51:55:

> Hallo Helmut,
> die Antworten mit der Luft im Diesel klingen ganz gut..., stutzig macht mich mich Dein Satz bezüglich des Unterdruckausgleichs.
> Ich hatte ein Problem, bei dem ich beobachtete, das nach zügiger Fahrt durch den Klarsichtschlauch Luft aus der Pumpe zurückgezogen wurde. Ein Hinweis auf ebensolchen Unterdruck im System, beim raschen Abziehen eines Schlauches hat es auch smub genacht und Luft reingezogen. Tankbelüftung war in Ordnung. Mit Dieselkanister im Innenraum funktionierte es auch tadelos. Ich erzählte schon im Forum...
> Die Lösung war nach VIEL Suchen folgende: Einige kleine Kunststoffplättchen, wie von von einer TicTac-Dose lagen unten im Tank (,den ich abgebaut hatte, weil ich dacht, es läge am Geber) und setzten sich ab und an vor das Saugrohr und hielten es per Unterdruck der Pumpe zu. Motor aus, Teil fällt runter, alles klar, bis zum nächsten mal.
> Ich habe die Teilchen entfernt, soweit möglich, und das Saugrohr geschlitztund die Enden verschränkt, so daß eine Art Saugkorb entsteht, der nicht mehr so leicht verschlosssen werden kann. Seitdem hatte ich es nicht mehr, und vorher, war es echt schlimm. Woher die Teilchen kamen, weiß der Geier.
> Gutes Gelingen bei deiner Problembehebung und schreib mal, was es bei Dir dann gewesen ist.
> Gruß MaB

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]