> # Frage zu Hinterachs-Federung

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Waldi am 02. März 2003 18:22:23:

> moin,
> bedauerlicherweise hat mir neulich so ein @*#%$ die linksseitigen reifen zerstochen.
> beim einbau des hinteren linken reifens fiel mir auf, dass die unterste leiste (sagt man so?) der blattfedern nicht mit den beiden darüber liegenden verbunden / verschweisst ist.
> letztendlich habe ich die achse mit einem zusätzlichen wagenheber hochgepumpt, um das rad wenigstens austauschen zu können.

> frage:
> ist das normal, dass die unterste "leiste" der blattfedern nicht mit den darüber liegenden verbunden ist?
> falls nein,
> a) lohnt sich der austausch gegen neue blattfedern?
> b) was kosten diese wohl so ungefähr (neu / gebraucht)?
> c) ist die reparatur einfach (ab auf die bühne, austauschen)? oder
> ist die reparatur recht aufwändig und damit teuer?

> habe bisher nur ein (wohl LT-typisches) schwimmen, besonders bei stärkerem wind, bemerkt ...

> danke im voraus,
> waldi

> Antworten:

> - Blattfeder hängt durch ... Daniel 03.3.2003 11:14 (3)
>   - Re: Blattfeder hängt durch ... Klaus 03.3.2003 18:40 (2)
>     - Re: Blattfeder hängt durch ... Daniel 03.3.2003 19:00 (1)
>       - Re: Blattfeder hängt durch ... Klaus 03.3.2003 19:49 (0)
> - Zusammenhalt der Blattfedern Peter umierski 03.3.2003 09:39 (0)
> - Re: Frage zu Hinterachs-Federung Micha 02.3.2003 19:01 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]