> # Re: Kuehlwasser-Ausgleichsbehaelter undicht.

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von masch am 13. Oktober 2003 08:51:47:

> Als Antwort auf: Re: Kuehlwasser-Ausgleichsbehaelter undicht. geschrieben von Martin aus Pirna am 12. Oktober 2003 18:55:50:

> Moin moin,

> >Wenn ich richtig verstehe,ist das Teil komplett rasugerissen.

> Eben nicht.
> Der im eingebauten Zustand aussen sichtbare Teil (Sechskant) mit den daran haengenden Fuehler ist abgerissen, das untere, im eingebauten Zustand im Behaelter haengende Rohrstueck ist im Behaelter verblieben.
> Wie bekomme ich den da raus?
> Gebrochen ist das Teil unregelmaessig in der Nut, in der der O-Ring sitzt.
> (Fuer einen guten Sitz des Ringes muesste ein ev. Schweissen sorgfaeltig ueberprueft werden).

> Gruesse aus dem schoenen Wesel, Manfred

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]