> # Drehzahlmesser / Tacho

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Klaus Fischer am 25. Juni 2003 09:18:05:

> Hallo zusammen,

> ich habe mein Kombiinstrument (Temperatur, Tankanzeige und Uhr) gegen den Originaldrehzahlmesser getauscht und hierbei die Verbindung der Leiterfolien zwischen Tacho und Kombiinstrument lösen müssen. Nun ist der Drehzahlmesser eingebaut und funktioniert auch, jedoch habe ich keine Beleuchtung des Tachos mehr. Eine nochmalige Überprüfung ergab, das die beiden alten Folien zusammen geheftet waren und nun wahrscheinlich kein sauberer Kontakt zwischen Tacho und Drehzahlmesserfolie hergestellt wird.

> Was kann ich tun? Gibt es evtl. Kontaktfolien zum aufkleben oder ähnliches?

> Ich bin für jede Antwort sehr dankbar!

> Tschüß Klaus aus Unterfranken

> Antworten:

> - Re: Drehzahlmesser / Tacho Stefan Steinbauer 25.6.2003 12:28 (3)
>   - Re: Drehzahlmesser / Tacho Sascha 25.6.2003 14:12 (2)
>     - Re: Drehzahlmesser / Tacho Sören 25.6.2003 18:24 (1)
>       - Silberleitlack zur Reparatur Drehzahlmesser / Tacho gr 28.6.2003 13:36 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]