> # Re: Kleine Ergänzungen - lange Achse

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Klaus am 28. März 2003 18:52:07:

> Als Antwort auf: Re: Kleine Ergänzungen geschrieben von Kai R. am 28. März 2003 18:11:47:

> Moin ;-)

> >1. Der Boden des Laderaums rostet gerne oberhalb der großen Längsträger auf Höhe der hinteren Radhäuser nach innen durch.

> Ja, mur liegt ja meistens innen eine Platte, dann merkt man es, wenn die irgendwann hoch kommt, sehen kannst'e das leider nicht.

> > Wenn Du eine kurze Achse erwischst, hast Du durchdrehende Räder beim Anfahren, aber ab 100 km wird es laut und durstig.

> ... wenn der denn überhaupt 100 läuft :-)

> > Eine lange Achse ist ein echtes Kaufargument, ungefähr jeder zweite LT-Fahrer sucht sowas.

> Ich nicht ;-)

> Die Kennbuchstaben:

> 45:7 - AGJ
> 41:7 - 7C
> 43:8 - 1C, 2L, 8C
> 39:8 - 3C, 3L, 6C, 8V
> 40:9 - 4L, 4C, 9C, 8W
> 41:10 - 2C, 5C, 8Y
> 53:13 - 5T
> 53:14 - 7LA, 7LB, 9E, 8B

> Der 4. Gang des 4-Gang-Getriebes sowie der 5. Gang des 5-Ganggetriebes ist immer direkt (1:1) übersetzt.

> mfG
> K.R.

> Antworten:

> - Re: Kaufberatung - Dank für die vielen Tipps! Markus 29.3.2003 17:40 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]