> # Re: Wisch-Wasch Düsen einstellen

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Andreas am 21. Januar 2003 20:13:49:

> Als Antwort auf: Re: Wisch-Wasch Düsen einstellen geschrieben von Christoph HH am 21. Januar 2003 19:45:50:

> >Moin Jürgen,
> >>am besten geht das Einstellen mit einer starken Nähnadel. Mit dieser kannst du die Einstellungen sehr genau vornehmen. Denke auch an den Fahrtwind, also lieber etwas höher als zu niedrich.
> >Genau damit habe ich es gemacht ... ich dachte erst ich hätte damit die Düse kaputt gemacht. Habe vorhin mal eine alte Düse aufgeschnitten: da kann man gar nichts kaputt machen, ist einfach nur ein Kanal für das Wasser und die gelochte Kugel ;)
> >Das mit dem Fahrtwind habe ich mir auch gedacht. Aber die Düsen spritzen manchmal wirklich auf die untersten zwanzig zentimeter und dann wieder aufs hochdach ;). Vielleicht ist mein Wischwasser einfach durch, ich werde morgen mal neu auffüllen
> >Danke & Schöne Grüße
> >Christoph

> Moin!
> Ich würde mal die Schläuche durchpusten vielleicht ist da Dreck drin,sonst sind deine Düsen auch bald wieder dicht.

> Gruss Andreas

> Antworten:

> - Re: Wisch-Wasch Düsen einstellen Chris 22.1.2003 10:35 (1)
>   - Re: Wisch-Wasch Düsen einstellen Christoph HH 22.1.2003 12:12 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]