> # Re: Frage...

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Martin aus Pirna am 06. Juli 2003 15:38:09:

> Als Antwort auf: Re: Frage... geschrieben von Chris am 06. Juli 2003 14:47:58:

> >Das hat meines Wissens im Heckbereich gar keinen Spriegel oder sonst eine Versteifung.
> Doch. ganz hinten quer ist eine Art Abschlußblech eingearbeitet, dito bei der Ausführung mit den hohen Türen. Dazu Spriegel bis vorne ca. aller 80cm.

> Ich würde mich nicht trauen, einen Dachträger nur ans GFK-Dach zu schrauben. Das Dach ist weich, d.h. der Träger kann schwingen und zur statischen Belastung fürs Dach kommt eine dynamische dazu. Wenn das einreißt, ärgerst du dich nur noch...

> Das GFK- Dach ist mit den Spriegeln nicht unmittelbar verklebt, aber mit einer Elastischen Masse auf Abstand gehalten und ziemlich unverrückbar. Der Abstand, wenn man das nochsagen kann, ist nur ca. 2 mm zwischen Spriegel und Dach. Du kannst sehr wohl durch das Dach durchschrauben und als Dachrägerfüße die Spriegel mitbenutzen. Diese Erfindung ist nicht von mir, sondern vom Karosseriebauer meines Vertrauens. Ich habe den Dachträger an 8 Stellen durch das Dach in die Spriegle verschraubt, d.h. ich habe auf jeder Seite zwei verzinkte Stahlprofile auf das Dach mit den Spriegeln und reichlich SIKAFLEX verschraubt und habe darauf dann den Träger geschraubt. Diese Konstruktion ist jetzt seit 6 Jahren drauf und hat auch schlimme Pisten in Nordskandinavien mit einem Kanu, einem Außenborder, einem Hau´fen Krimskrams und einer vollen Alu- box klaglos überstanden. Ich hab im Dach keine einzigen Riß, es ist immer noch dicht und ein einer Woche fahr ich mit der selben beladung wieder in den Norden. ich schätze mal, daß ich ca. 80 -100 Kg da jedesmal raufpacke.
> Es funktioniert aber NICHT beieinem Dach ohne Spriegel oder wenn nur durch das Dach gebohrt wurde, dann MUSS es reißen! Also nix mit Sven Hedin oder Wetfalia- mal schnell Löcher bohren und paar Spaxschrauben.
> Mein Karosseriebauer meinte damals, als ich ihn nach dem Preis für Dachträgerbeine fragte "Wieso? Du hast doch von VW schon welche eingebaut bekommen. Nur innen!" Außerdem hätte ich ein Problem mitder markise bekommen, die auf einmal Abstand zum Dach gehabt hätte.

> mfG Martin a.d.s.E.

> - Meiner

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]