> # Gerd hat recht! Gruß Andreas

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Andreas am 14. Januar 2003 16:50:36:

> Als Antwort auf: Re: Kupplung LT28 Bj 94 geschrieben von Gerhard am 14. Januar 2003 10:06:34:

> >>Hallo Hans!
> >Dem Tip von Andreas kann ich nur zustimmen. Allerdings muss ich da eine Anmerkung machen. Ich mache diesen Test immer in einem hohen Gang (3./4.er).Begründung: bedingt durch die niedrige Untersetzung kann dir ein anrucken bzw. anfahren eine intakze Kupplung vortäuschen obwohl nur die Handbremse nicht hält. Am besten Fussbremse betätigen. Wenn jemand schon mal eine Kupplung bis zu erbrechen heruntergefahren hat weiss, sie rutscht zuerst in dem obersten Gang und dann immer weiter runter, bis man auch im Ersten schlecht wegkommt.
> >MfG
> >Gerhard aus WHV

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]