> # Re: Motor ohne Kompression wenn er kalt ist

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Jörg P am 11. Februar 2003 20:24:38:

> Als Antwort auf: Re: Motor ohne Kompression wenn er kalt ist geschrieben von Carsten am 11. Februar 2003 16:17:44:

> Hi Carsten
> Bei den geringen Verbrauch würde ich mir keine Sorgen machen,wenn sich
> das Öl nicht von allein wieder auffüllt(Kopfdichtung platt).
> Ich würde zuerst:
> -Prüfen ob Kopfdichtung OK
> -Dieselfilter/Wasserabscheider
> -Kaltstartbeschleuniger
> -Glühkerzen/Vorglührelais
> Wenn diese Sachen in Ordnung sind,vieleicht schon vorher je nachdem
> wieviel du dir selber zutraust selbstzumachen hilft dir der Bosch-Dienst.
> Dort lässt du dann die E-Pumpe überprüfen und einstellen,ggf auch einen
> Kompressionstest machen.Zu diesen Thema gibt es hier zig Einträge,musst
> halt mal nen Paar verschiedene Suchbegriffe eingeben.

> Viel Glück,Jörg

> Antworten:

> - Re: Motor ohne Kompression wenn er kalt ist Carsten 14.2.2003 13:17 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]