> # Re: CP leergefahren. Wie entlüften?

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Martin aus Pirna am 28. April 2003 17:19:12:

> Als Antwort auf: CP leergefahren. Wie entlüften? geschrieben von Schlebinski am 28. April 2003 15:33:52:

> Soviel ich weiß, entlüftet die Pumpe selbst.Einfach nur eine Weile orgeln lassen. SIe hat ja cuh keine Förderpumpe in dem Sinne, daß DU manuell vorpumpen könntest. Ich hab' meienn mal in Finnland in einer Tankstelle (!!!) leergefahren, war wirklich auf dem letzten Tropfen dort hin gefahren (seit dem weiß ich, daß 72 Liter in den Tank passen), da hatte ich die nächsten paar Tage Probleme beim Anlassen, aber das gab sich von ganz allein.

> mfg Martin a.d.s.E.

> - Anmeldung LT- Treffen in Pressig/ Frankenwald

> Antworten:

> - Re: CP leergefahren. Wie entlüften? Schlebinski 02.5.2003 01:37 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]