> # Richtige AHK?

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Hans am 21. Februar 2003 12:41:00:

> Als Antwort auf: Re: bekannt geschrieben von Kai R. am 21. Februar 2003 12:16:04:

> Als bei mir hat der Einbau nur 2 Stunden gedauert. Hab den Tank nur ca. 2cm nach vorne geschoben, sodaß er noch auflag, ich aber schon die Schrauben befestigen konnte! Alles andere ging recht fix
> Da hier von einem geändertem Tankrohr gesprochen wird, gehe ich davon aus, das es die falsche AHK ist!!!

> >Hallo,
> >ich nehme an, Du hast bereits die große AHK mit dem Querbalken unter der ganzen Breite des Hecks. Da hat VW leider nicht wirklich nachgedacht.
> >1. Zur Montage der AHK muß der Tank abgesenkt werden, da man nur so an die oberen beiden Schrauben kommt, die zum Heck unter der Tür gehen.
> >2. Du kannst den Tankstutzen an der Schelle oben lösen, dann den Stutzen durch das Loch in der AHK fädeln und das Ganze wieder montieren. Leider sitzt die Schelle ganz oben und ist meistens verrosten/verschnuddelt. Aber der Stutzen muß durch die AHK durch, verlegen ist nicht.
> >Bei mir hat der Spaß 5 Werkstattstunden verschlungen. Nicht wirklich billig.
> >Viele Grüße
> >Kai

> Antworten:

> - Re: Richtige AHK? roadsterbieber 21.2.2003 21:40 (2)
>   - Re: Richtige AHK? Hans 22.2.2003 15:57 (1)
>     - Re: Richtige AHK? roadsterbieber DD 23.2.2003 23:47 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]