> # Re: Öl im Kühlwasser

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Kai R. am 14. April 2003 10:56:38:

> Als Antwort auf: Öl im Kühlwasser geschrieben von Sepp am 14. April 2003 08:49:28:

> Hallo,

> sind die Kopfschrauben nach 1.000 km nachgezogen worden? Ich weiß nicht, ob das beim ACL gemacht werden muß, das könnte aber die Erklärung für eine abermals defekter Kopfdichtung sein.

> Oder der neue Kopf hat einen Materialfehler. Sollte eigentlich auf Garantie laufen.

> Viele Grüße

> Kai

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]