> # Re: Turbo packt nicht zu

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Stefan Steinbauer am 18. März 2003 09:55:08:

> Als Antwort auf: Turbo packt nicht zu geschrieben von Martin aus Pirna am 18. März 2003 07:24:11:

> Wo fange ich als erstes an zu suchen?

> Vom Ansaugtrakt läuft ein dünner (ca5mm) Schlauch quer über den Deckel rüber zur Einspritzpumpe.
> Ganz nahe am Öleinfüllstutzen vorbei.
> Wäre nicht das erste mal , das dieser Schlauch aus versehen runtergezogen wurde.
> Hatte ich auch schon mal ,danach war meiner (95PS) auch nicht wiederzuerkennen.
> Gesteuert wird (mit Unterdruck ?) darüber das Verhältnis Luft- zu Spritmenge.

> >Aber kaufen werde ich ihn erstmal, ob nun ein oder zwei LTs dastehen, ist im Grunde egal;-)

> Erstmal Glückwunsch zur Entscheidung.

> Gruß Stefan
> Stefan

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]