> # Armaturenbrett ausbauen

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Stefan Steinbauer am 18. Juni 2003 11:57:12:

> Als Antwort auf: Armaturenbrett ausbauen? geschrieben von Hardy aus Hannover am 18. Juni 2003 10:21:55:

> Hallo Hardy

> einmal Amaturenbrett ausbauen :
> Genaue Position des Kombis im Amaturenbrett markieren - zB mit Klebeband und Strich drüber.
> Die vier Schrauben in den äusseren Ecken herausschrauben - sind recht lange.

> Dann von links nach rechts :

> Starthilfe/Choke Knopf abschrauben , Zug ausbauen , und nach hinten weg.
> Lichtschalter - von unten durchgreifen und Kontaktblock abziehen.
> Tachowelle - ebenfalls von unten durchgreifen und abdrehen.

> Die Schalter im mittleren Teil können später.

> Lüfungshebel alle nach unten - aber nicht ganz.
> Die Kunststoffbedienteile an der breiten Stelle vor ganz unten abziehen.
> Lüftungsschalter - Steckerblock von hinten abziehen.

> Kombi läßt sich jetzt abheben und ca 10 cm wegheben.
> Restliche Steckerblöcke der Schalter abziehen.
> Bei den beiden Kombistecker vorsichtig arbeiten , die sind verriegelt.

> Dann weg mit dem Ding

> Beulenfreie Grüße
> Stefan

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]