> # Re: Walfisch oder was ?

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Olaf Korte am 07. Oktober 2003 17:36:32:

> Als Antwort auf: Walfisch oder was ? geschrieben von BaPi am 07. Oktober 2003 15:14:35:

> Hallo Stefan,

> ich fürchte auch, daß es wohl die Kopfdichtung sein könnte.
> Fahr lieber nicht mehr zuviel damit rum, sondern kläre das gründlich ab.
> Als Tip zur Prüfung wird immer empfohlen den Motor bei abgenommenem Deckel des
> Ausgleichsbehälters laufen zu lassen und zu schauen ob Luftblasen aufsteigen. Wenn ja: Volltreffer ...

> Billig wird es sicher nicht die Kopfdichtung zu wechseln (und evt. noch den Kopf planschleifen zu müssen. Aber ohne die Reparatur dürfte dir in Kürze ein kapitaler Motorschaden ins Haus stehen, wenn es wirklich die Kopfdichtung ist.

> Gruß und viel Glück,
> Olaf

> >Hallo,
> >mein 1G-Turboflitzer hat wieder (oder immer noch) Kummer mit seinem Wasserhaushalt :-( Offensichtlich drückt er die Brühe am Deckel des (schon erneuerten) Ausgleichsbehälters raus (mit dem neuen Deckel weniger als mit dem alten - aber bei beiden heftig). Auffällig dabei ist, daß er das bei kaltem Motor schon nach sehr kurzer Zeit tut (4 bis 5 km Fahrtstrecke, Temperaturanzeige normal bis kalt). Die Frage ist also, wieso sich bei relativ kaltem Motor schon ein Druck im Ausgleichsgefäß aufbaut, der den Deckel zum Abblasen bringt (wobei ich mal davon ausgehe, daß das so vorgesehen ist und das Ding nicht kaputt ist). Wer weiß guten Rat ? Das Problem hat sich nämlich dramatisch verschärft, (was natürlich auch damit zu tun haben kann, daß mittlerweile fast pures Wasser im System ist und das soll ja laut Bedienungsanleitung zu erheblich schnellerer Überhitzung führen, weil das sündteure VAG-Kühlmittel fehlt *lol*).
> >Gruß aus Frankfurt
> >BaPi

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]