> # bei kaltem würde ich behaupten....

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Gerald aus Dresden am 12. Dezember 2002 22:15:57:

> Als Antwort auf: Kompression bei kaltem oder warmen Motor messen? geschrieben von Christoph HH am 12. Dezember 2002 13:37:24:

> hallo
> ich habe immer bei kaltem motor geprüft so ist mir das mal beigebracht worden von meinem dieselprofi
> wenn er warm ist dann dehnen sich die bauteile aus und dichten besser gegeneinander ab
> deshalb hat man ja bei besch.... kompression auch so ein mieses KALTstartverhalten besonders natürlich im winter weil ja Kalt
> naja jeder wie er denkt
> ich bin für kalt prüfen natürlich nicht bei -15 grad das verfälscht auch schon die werte
> wenn ich hier meine private meinung zu dem thema äussern darf
> ich würde mir den stress mit druckprüfen sparen das nervige leitungen ab düsen raus prüfen wundern hitzeleitplättchen abdrücken düsen rein leitungen ran und grübeln die teile werden auch nicht besser
> hab ich letztes jahr mit wonne gemacht keine fehler gefunden und weiter nach fehlern gesucht
> wenn die kompression schlecht ist dann kannste das eh nur mit ner überholung reparieren und das is teuer also wenn er läuft lieber die finger von lassen regelmässig öl wechseln und dieselfilter luftfilter zahnriemen usw auch immer schön pflegen damit hat man genug zu tun
> wenn dann die maschine kommt
> hatte mal jemand einen zu grossen gasfuß oder das alter war erreicht oder einfach pech
> gruss aus dem frostigen dresden
> gerald

> >Moin,
> >nachdem ich hier jetzt die Werte von zwei Kompresssionstests habe
> >1. 32-33-35-37-36-34 (freie Werkstatt)
> >2. 30-26-31-24-32-24 (Bosch Service, ca. 1500km später)
> >frage ich mich natürlich wie das sein kann. Der Typ vom Boschdienst, von dem 2. kommt, sagt die anderen haben eventuell bei warmem Motor gemessen, man müßte aber bei kaltem Motor messen. In meinem Rep-Leitfaden wiederum steht, das Motoröl sollte _mindestens_ 30°C haben, was wohl heißt das es auch mehr sein kann, und ich das dann so verstehe, das ich bei warmem Motor messe.
> >Naja, jetzt frage ich mich natürlich welchen von den beiden Messungen relevant ist? Oder ob ich vielleicht mal einen Tester besorge und selber mal teste, damit auch alles sein Richtigkeit hat ... vielleicht kann ja jemand Licht ins Dunkel bringen ;))
> >Schöne Grüße
> >Christoph

> - Meine Einsatzfahrzeuge....

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]