> # An alle echte Schrauber!!

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Christosser am 08. Dezember 2002 22:21:46:

> So an alle echten Schrauber, die den Zahnriemenwechsel noch nicht gemacht haben: Es geht!

> Achtet auf folgendes:

> Sehr sorgfältig EINDEUTIGE Farbmakierungen setzen (Auf den Alten und die Räder und dann auf den Neuen übertragen).

> Nicht am Nockenwellenrad rumschauben, wenn der Zahnriemen nicht drauf ist (Wasserpumpe geht auch ohne Demontage des Rades raus).

> Immer schön Kriechöl auf alte Schrauben.

> Das Spezialwerkzeug für die 450Nm Schraube ist vielleicht nicht erforderlich. (Ausprobieren) . Und wenn sie doch zu fest sitzt ( kann der LT-Antriebsstrang sicher keine 450Nm aufnehmen?) ist das Spezialwerkzeug realtiv einfach aus mehrmals überschlagenem Blech zu fertigen.

> Alles in allem finde ich es ganz OK ein Wochenende zu opfern, besonderns wenn man die 800Euro mal garde eben nicht hat. Und wer die oben genannten Tips kennt und noch WD40 hat kann es bestimmt an einem Tag hinbekommen.

> P.S. Dethlef ich habs geschafft mann!!

> Antworten:

> - ... gratuliere ... Tabou 09.12.2002 02:32 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]