> # Re: lichtmaschinenlatein

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Mathias am 23. September 2003 10:42:42:

> Als Antwort auf: Re: lichtmaschinenlatein geschrieben von Roland am 18. September 2003 12:51:43:

> Alles was hier bisher stand ist völliger Quatsch....Blödsinn hoch 3 !!!!!

> Der Gasstoss ist erforderlich weil bei den Wohnmobilen das 220 V Ladegerät (zumeist von Calira) verbaut ist. Dort ist das Trennrelais Batterie 2 intregriert.

> Bei einem Kastenwagen ohne 2. Batterie beginnt die Lima schon bei ca. 950 1/min zu laden....

> >Hallo Ralf,
> >kaputt ist gar nichts, die der Lima Regler brauch eben einmalig eine gewisse Drehzahl (einfach ausgedrückt), sonst fängt er nicht an zu Arbeiten. Durch gas geben, bzw. loßfahren lößt sich das ja von alleine.
> >Blöd wäre, starten, Leerlauf beibehalten, laufenlassen. Dann ist irgendwann die Batterie alle. Kein normalrer Betriebszustand, aber als Beispiel.
> >grüße
> >Roland

> Antworten:

> - Re: lichtmaschinenlatein alfred 23.9.2003 11:19 (0)
> - Re: lichtmaschinenlatein BaPi 23.9.2003 11:00 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]