> # Re: auf was muss ich noch achten?

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Chris am 26. Juli 2003 16:16:09:

> Als Antwort auf: Re: auf was muss ich noch achten? geschrieben von Schlebinski am 26. Juli 2003 10:48:06:

> Du mußt damit rechnen, daß sich die Nockenwelle zur Kurbelwelle verdreht. Deshalb auch das Riemenrad an der Nockenwelle nicht abnehmen und immer nur einen Zahnriemen gleichzeitig wechseln. Das Riemenrad an der ESP hat eine OT-Markierung, die mit der Markierung an der ESP passen muß, gleichzeitig muß natürlich der OT am Schwungrad auch stimmen. Wenn du diese OT-Punkte beim Riemenauflegen beachtest und nachher noch mal kontrollierst, kann eigentlich nichts schiefgehen. Genauere Infos im Reparaturleitfaden.
> Gruß Chris

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]