> # Re: Zahnriemenwechsel heute

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von robert am 25. Juli 2003 13:13:09:

> Als Antwort auf: Zahnriemenwechsel heute geschrieben von Schlebinski am 25. Juli 2003 11:06:27:

> >Hallo! Wollte heute den Zahnriehmen wechseln (Motor CP). Gibt es irgendwas zu beachten beim Knacken der 560Nm Schraube und dem Abnehmen der Riemenscheiben? Muss das Drehmoment hinterher wieder genau stimmen wegen der Viskokupplung oder Schwingungsdämpfer oder irgendwas? So einen großen Drehmomentschlüssel hat keiner :-(
> >Gruß Christian

> Hi, hab da ne Idee,
> das drehmoment 560 Newton*meter
> ist grob gerechnet 56kg
> Masse auf eine 1 meter-Verlaengerung
> der Knarre gelegt.
> Entweder Einkaufstasche mit 56 liter milch
> an die 1m-Knarre haengen oder mit dreisatz arbeiten.
> Fuer dein Koerpergewicht von z.b 80 kg beim Draufstellen
> brauchst Du eine 70 cm - Knarrenverlaengerung.

> PS:ja ich weiss 1kg Masse machen nur 9.81 Newton.
> ist halt ne grobe schraubermethode.

> viele Gruesse
> rob.

> Antworten:

> - Re: Zahnriemenwechsel heute Schlebinski 25.7.2003 15:33 (7)
>   - auf was muss ich noch achten? Schlebsinksi 25.7.2003 16:48 (6)
>     - Re: auf was muss ich noch achten? Chris 25.7.2003 19:06 (5)
>       - Re: auf was muss ich noch achten? Schlebinski 26.7.2003 10:48 (1)
>         - Re: auf was muss ich noch achten? Chris 26.7.2003 16:16 (0)
>       - Re: Kurbelwelle gegenhalten ! Andreas L. 25.7.2003 21:46 (2)
>         - Re: Kurbelwelle gegenhalten ! Lichti 25.7.2003 23:07 (1)
>           - Re: Kurbelwelle gegenhalten ! Andreas L. 26.7.2003 08:17 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]