> # Re: LT Geht immer aus, weiß jemand Abhilfe?

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Jörg am 02. August 2003 00:22:16:

> Als Antwort auf: LT Geht immer aus, weiß jemand Abhilfe? geschrieben von Max am 01. August 2003 15:57:10:

> Hallo ich denke du solltest mal beide Filter wechseln.der Erste sitzt beim linken Vorderrad aussen , der andere beim Motor. Teste mal ob der Motor gut läuft wenn der Filter einfach abgeklemmt wird und der Kraftstoff aus einem
> Mofatank z.B. läuft.Neue Leitung einfach unter der locker aufgelegten Motorabdeckung durchführen.Es besteht aber auch die Möglichkeit die gesamte Kraftstoffleitung zu erneuern, wenn sie Fremdkörper oder Schmutz angesaugt hat .Die Leitung kann auch gedrückt sein. Bei VW gibt es auch Übergangstücke aus Metall um zu verhindern das die Kunstoffleitung beim Montieren im Volumen gedrückt wird. Die Leitung dürfte es als Meterware in jeder Technichen Grosshandlung geben.In den gelben Seiten unter Schläuchen und Druckluft-Leitungen usw. suchen. Oder beim Boschdienst. Ich habe sogar den Tank ausgebaut und gereinigt und alle Leitungen erneuert . Das geht leicht und man ist auf der sicheren Seite.Lediglich zum einbauen braucht man evtl. eine Stützende Hand / 2.Mann. Sollte dies nicht helfen besteht aber auch der Verdacht das die Pumpe einfach nicht mehr genug ansaugt.Dann muss sie gewechselt oder repariert werden.
> Aber erst mal alle Leitungen erneuern ist billiger. Wenn du Leitung für Leitung wechselst kann nichts schief gehen und die neue Leitung genau nach der alten
> gelegt und geschnitten werden. Darauf achten das die Leitungen nirgens scheuern können. Notfalls Gummistücke oder leicht grössere Gummileitungen mit Isolierband an der evtl. Scheuerstelle über die Leitung schieben und mit schlauchbindern fixieren.

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]