> # Re: Visco 1G 9 Flügler

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von eRWIN am 25. März 2003 09:37:59:

> Als Antwort auf: Re: Visco 1G 9 Flügler geschrieben von Troll am 25. März 2003 08:52:12:

> >>Moin!
> >>>9 Flügel -> MIT Visco
> >>Den hat mein LT 31 mit 1G drin. Ist es normal, dass der Lüfter nach dem Motorstart gleich läuft? Beschleunigt der dann nur dank Visco?
> >>Ich dachte mal, der läuft erst los, wenns warm wird.
> >>Gruß
> >>Carsten
> >Hallo Carsten,
> >ich hatte das gleiche Problem, Du kannst m. M. die Viscoekupplung einfach testen. Bei kaltem und ausgeschaltetem Motor mal mit den Hand den Lüfterflügel drehen, dann die Kiste warm fahren, Motor aus und nochmal per Hand drehen. Mit warmen Motor sollte das deutlich schwerer gehen. Bei mir war es umgekehrt. Kalt fest, warm leicht. Mit neuer Visco-Kupplung ist alles wieder gut.
> >Kühle Grüße
> >Troll

> Wurde dein Motor auch so Heiss oder wie hast du das gemerkt das die visco kaputt war??

> Gruss Erwin

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]