> # Re: Lichtmaschine und Tachodifferenz

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Jürgen am 25. Mai 2003 12:18:16:

> Als Antwort auf: Re: Lichtmaschine und Tachodifferenz geschrieben von Gerald aus Dresden am 24. Mai 2003 21:13:15:

> HI!
> Tacho ausbauen, Nadel vorsichtig abziehen (Vielkeilwelle) soweit hinter Anschlag das in etwa minus 10 KMH. Nadel vorsichtig über Anschlag heben und festdrücken. Fertig!
> >hi
> >hab noch eine vom diesel ez 91
> >motorcode 1S
> >ich weiss leider nicht ob die mit den aufnahmen passt
> >melde dich einfach mal bei mir
> >dann such ich die genauen daten raus
> >gruss
> >gerald
> >0172/4430782
> >>Hallo Leute,
> >>fahren seit einiger Zeit einen SvenHedin. Sind damit superglücklich!
> >>Allerdings ist jetzt die Lichtmaschine kaputt. Motorisiert ist "Unser
> >>Moppel" mit einem 4-Zylinder-Benziner, 75 PS. Falls jemand so etwas
> >>übrig hat, bitte per e-mail melden.
> >>Außerdem hat der Tacho eine Unart, die ich nicht in den Griff begkomme:
> >>Er zeigt ab ca. 10 km/h konstant über den gesamten Bereich bis zur
> >>Höchstgeschwindigkeit 20 km/h zu viel an. Die gefahrenen km stimmen
> >>aber!. Hat da jemand eine Idee? Der Vorbesitzer hat angeblich bei
> >>VDO versucht, den Tacho justieren zu lassen - ohne Erfolg.

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]