> # Re: Frage an Stefan Steinbauer

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Stefan Steinbauer am 14. April 2003 22:23:27:

> Als Antwort auf: Frage an Stefan Steinbauer geschrieben von R.N. am 14. April 2003 20:37:22:

> Hallo Reinhard

> >du bist ja hier der Elektrikspezialist unter den LTlern.

> Hoffentlich nicht DER .
> Zumindest weiss ich , das noch einige mit noch mehr Sachverstand dieses Forum mitlesen , sich aber leider nur sehr selten mal hier auslassen.

> >Kannst du mir sagen, welches Signal der W- Anschluß an der Lichtmaschine abgibt und ob oder wie man das zum Einstellen der Motordrehzahl nutzen kann.

> Klemme W ist nur ein Anschluß von einer der Generatorspulen.
> Dort ist ein stark verformtes Sinussignal zu finden , das im festen Verhältnis zur Motordrehzahl steht.
> Nach meinen Unterlagen entsprechen 3000 U/min = 713 Hz , 1000 U/min = 238Hz

> Ich hab das aber selbst noch nie nachgemessen , sondern nun auch nur abgelesen.

> Gruß Stefan

> Antworten:

> - Re: Frage an Stefan Steinbauer Reinhard (HD) 15.4.2003 00:04 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]