> # Re: Bremspedal - pumpen erforderlich - Bremsdruck kommt erst auf 2

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Schlebinski am 02. September 2003 11:17:05:

> Als Antwort auf: Bremspedal - pumpen erforderlich - Bremsdruck kommt erst auf 2 geschrieben von Torsten am 02. September 2003 07:55:12:

> >Hat jemand ne Idee, was man machen kann (und muss) wenn beim Bremsen der volle Bremsdruck immer erst beim zweiten Tritt aufs Bremspedal aufgebaut wird?
> >Beim ersten Tritt ist die Bremswirkung deutlich geringer.

> Also, dass das Pedal beim zweiten Tritt härter und weiter oben ist, ist wohl normal. Aber wenn du beim ersten Tritt nicht volle Bremsleistung erreichst da der Pedalweg schon zu Ende ist, dann ist Entlüften wohl eine sinnvolle Maßnahme, sonst fährt dein Sportbolide irgendwo mal schneller als geplant.

> Gruß Christian

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]