> # alternativ dazu...

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Chris am 03. September 2003 11:12:00:

> Als Antwort auf: Der sagenumwobene Drehmomentschlüssel ... geschrieben von Roebyy am 03. September 2003 10:56:40:

> Hatte bei mir das Problem, daß das improvisierte Feststellwerkzeug nicht gehalten hat. Selbst die hochfesten Auspuffschrauben (zwei Stück um einen langen Stahlwinkel am Schwingungsdämpfer zu befestigen) sind abgerissen.
> Die Hobbywerkstatt war etwas erstaunt, warum ich nicht einfach einen Schlagschrauber benutze. Und siehe da: Der große Schlagschrauber schaffte es ohne Gegenhalter, die Schraube zu lösen, ohne die Kurbelwelle mitzudrehen.
> Hab die Schraube auch mit dem Schlagschrauber festgemacht. Da trifft man das Moment zwar nicht genau, aber ob das jetzt 400 oder 500Nm sind - die Schraube wird sowieso komplett in Loctite getränkt.

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]