> # Orgeln beim Anlassen

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Hartmut am 25. Juni 2003 18:44:49:

> Habe zwar vor kurzem schon einmal diesen Beitrag reingesetzt, aber bis auf Frank (herzlichen Dank) keinen weiteren Hinweis erhalten. Deshalb ein zweiter Versuch:

> Hallo an alle freundlichen Helfer !!

> Habe nach Lesen einiger Hinweise heute den Vorlauf für die Einspritzpumpe kontrolliert. Dabei stellte ich fest, dass nach dem Abstellen des Motors direkt die Einspritzpumpe leergelaufen ist (Blasen, Schaum liefen im durchsichtigen Schlauch zurück). Bin mir nicht sicher, aber ich könnte dabei auch ein leises Zischen gehört haben. Kann es sein, dass die Pumpe undicht ist und Luft ansaugt?
> Jetzt ist mir klar, dass es beim Starten einige Zeit dauert, bis die Pumpe wieder Kraftstoff gefördert hat und die Luft im Zulaufschlauch verschwunden ist. Gibt es ein Rückschlagventil, was nicht mehr funktioniert? Könnte es daran liegen?

> Danke für die Hilfe

> Hartmut

> Antworten:

> - Re: Orgeln beim Anlassen Hans 26.6.2003 13:00 (0)
> - Re: Orgeln beim Anlassen Jörg 26.6.2003 00:28 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]