> # Re: Limafehler LT 31

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Marcus aus Berlin am 13. September 2003 00:31:31:

> Als Antwort auf: Limafehler LT 31 geschrieben von alfred am 12. September 2003 18:33:41:

> Hallo Alfred,
> die Lima braucht eine "Zündspannung", um zu liefern.
> Dann liegt sie deutlich über 12 V, (max. 13,8).
> Wenn also nur 12 V anliegen, hat die LIMA noch nicht gezündet.
> Bei mir zündet sie um 2.000 U/min rum, wenn länger nicht gefahren, später.
> Ein Tip noch:
> wenn der Abgriff für das Trennrelais (D+) falsch angeschlossen ist, erhöht sich der Widerstand der Erregerwicklung und sie zündet später(na und?).
> Was richtig, und was falsch ist findet man im Archiv oder in der LT-Ecke Schaltplan - habe es leider vergessen). Habe mich damit mal beschäftigt, weil ich mir Sorgen gemacht habe, daß sie so spät zündet. Seit ich den Grund weiß, kann ich damit leben.
> Viel Erfolg, Gruß, MaB

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]