> # Re: Luft in Spritleitung

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Hans am 24. Juni 2003 13:04:34:

> Als Antwort auf: Luft in Spritleitung geschrieben von Reinhard (HD) am 23. Juni 2003 23:08:46:

> Meiner hatte auch Luft in der Leitung von der ESP zum Motor. Hab die Leitung vom Filter zur ESP erneuert(alte war evtl. verhärtet und deshalb nicht mehr dicht), dann war alles wieder ok.
> >Hi alle,
> >seit dem letzten WE ruckelt mein LT ( BJ 92, 92 PS / 1G ) im Teil- und Vollastbereich ganz ordentlich, das ganze Auto wird durchgeschüttelt.
> >Es ist drehzahlabhängig, nicht von der Geschwindigkeit.
> >Ich hab mal einiges nachgeschaut, und gesehen, dass im Leerlauf immer wieder Luftblasen zur ESP gehen, auch bei Drehzahlerhöhung.
> >Dürfen da überhaupt keine Luftblasen sein, oder sind einige ok ?
> >Gespannt auf eure Antworten
> >Reinhard (HD)
> >re9949*at*web.de

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]