> # Öltemperatur , so wird´s gemacht! + Neues Problem!!

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Peter Umierski am 06. August 2003 17:29:48:

> Als Antwort auf: Re: Öltemperatur am CP-Motor geschrieben von Lichti am 06. August 2003 15:10:39:

> Einfach den Motor laufen lassen! Was weiß ich warum er das Öl gerne so heiß haben möchte.
> Habe aber gerade ein anderes interessantes Problem:
> Motor (DW zum CP modifiziert) überholt, ca. 14.000 km gelaufen
> Motor kalt, springt gut an, läuft rund. Nach ca. 3-6 km Leistungsverlust bis zum ausgehen. 1/2 Minute stehenlassen, neu starten, alles wieder in Ordnung, Motor läuft rund und hat wieder Leistung (naja, Vmax=115, Vangenehm=80-90 km/h), 50km Strecke keine Probleme mehr.
> Klingt irgendwie nach kurzfristigem Spritmangel oder könnte das Wasser im Spritfilter sein? Werde ich heute mal ablassen und dann erneut berichten. Andere Tips sind GERNE willkommen (will am Freitag an die Müritz, da muß er ZUVERLÄSSIG laufen!)

> Gruß und ölige Finger
> Peter Umierski

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]