> # Re: Zylinderkopfdichtung Oelverlust????????

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Andreas am 09. Februar 2003 19:24:28:

> Als Antwort auf: Re: Zylinderkopfdichtung Oelverlust???????? geschrieben von Johannes Mentrup am 09. Februar 2003 17:59:49:

> >>Hallo Hannes!

> die kopfdichtung gibt mit der zeit nach z.B. thermische einwirkung.
> deshalb sollten die z-schrauben wie schon beschrieben nachgezogen werden
> um auf dauer ihre funktion zu erfüllen.
> vw ist das egal, gibt neue aufträge.
> deshalb bleibt die frage: wurden sie nachgezogen um das risiko auszuschalten oder zu minimieren ?????????
> geh mal in die suchfunktion mit den begriffen zylinderkopfdichtung oder kopfdichtung oder durchgebrannt. dort sind die probleme schon mal beschrieben
> worden!!!
> mit nicht durchgebrannten grüßen andreas

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]