> # Verschaltung beachten

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Chris am 26. Dezember 2002 11:53:59:

> Als Antwort auf: Nein geschrieben von Holger aus Grimmen am 25. Dezember 2002 19:28:30:

> Wichtig ist, daß die NSW eine E-Prüfnummer haben (ist im Glas eingegossen), dann sind sie ok. Außerdem die verschaltung beachten. Die NSW dürfen nur zusammen mit dem Abblendlicht einschaltbar sein, dafür gibt es eine freie Klemme am Relaiskasten hinten (gleich neben den großen Klemmen für die Scheinwerfer). Diese Klemme wird für das Einschalten vom Relais verwendet, die NSW selber kriegen ihren Strom vom allgemeinen Batterieplus (Sicherung nicht vergessen).

> Antworten:

> - Re: Verschaltung beachten Klaus 26.12.2002 19:52 (6)
>   - Re: Verschaltung beachten Chris 27.12.2002 22:07 (5)
>     - Re: Verschaltung beachten BaPi 28.12.2002 01:01 (4)
>       - Re: Verschaltung beachten Klaus 29.12.2002 14:48 (3)
>         - Re: Verschaltung beachten BaPi 29.12.2002 20:12 (2)
>           - Re: Denk ich an Nebel in der Nacht ... Klaus 29.12.2002 22:25 (1)
>             - Re: Denk ich an Nebel in der Nacht ... BaPi 29.12.2002 23:18 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]