> # nochmal lima latein

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von ralf am 22. September 2003 13:38:21:

> jetzad ein neues problemchen:
> batterie lamperl geht gar nicht mehr aus.
> lima lädt batterie, notwendiger anschubser ist allerdings mit 3500 umdrehungen recht hoch.
> nach hochdrehen des motors folgende situation: drehzahlmesser geht. batterie wird geladen, zuerst mit 12-13 volt, nach einiger zeit, ca. 1.30-2 min mit 14-14,3 volt. aber das lamperl brennt unverdrossen und macht mich irgendwie unsicher! verständlich??

> bitte um gute ratschläge.

> danke und südliche grüsse, ralf

> Antworten:

> - Infos Lichtmaschine Ralf Lachmann 22.9.2003 20:22 (0)
> - Kontrollier mal die Kohlen am Regler Micha aus Köln 22.9.2003 17:47 (0)
> - Re: nochmal lima latein alfred 22.9.2003 14:04 (2)
>   - Re: nochmal lima latein ralf 22.9.2003 22:17 (1)
>     - Re: nochmal lima latein mathias 23.9.2003 09:53 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]