> # Re: Kühlerlamellen durch Kühldichtigkeitsmittel/Korrosion verstopft ?

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von gr am 02. Juni 2003 13:39:36:

> Als Antwort auf: Kühler gealtert/vergammelt??? geschrieben von Peter aus RV am 02. Juni 2003 09:32:44:

> Hallo,
> für mich ist zunächst die Feststellung wichtig, dass das Kühlwasser nach so kurzer Zeit schon TRÜB ist.

> Meine Vermutung:
> - ist schon mal Kühlungsdichtungsmittel (wegen Wasserverlust) eingefüllt worden ? ; dieses setzt sich nach geraumer Zeit auch in den Kühlerlamellen ab und verschliessen sie sogar. Damit wird auch die Kühlfläche kleiner und das ist dann Dein Problem.

> Lösungsmöglichkeiten:
> BILLIGSTER Versuch
> - Kühlwasser ablassen + auffangen (wiederverwendbar)
> - trenne den Kühler an den Anschlußschläuchen
> - spüle den Kühler bis ganz klares Wasser rausläuft, in der Hoffnung, dass das Zeug mit rausgespült wird
> - Kühlflüssigkeit wieder rein und neu probieren

> jetzt fängt's an Geld zu kosten:
> - Kühlerdienst in Anspruch nehmen; Fahrzeug dorthin bringen, damit der Kühler angesehen werden kann (notwendig für exakte Bestellung eines Ausstauschkühlers und der Einschätzung der Reparaturdauer)
> - Die Reparatur eines METALLENEN Austauschkühlers ist aber BILLIGER
> - Mat-Kosten ca. 70-80 E ; Zeitaufwand sagt Dir der Fachmann (ca. 2 Std.)
> - billigste Version ist auch hier der eigene Ein- u. Ausbau

> - Fehler ? Thermostat: (eigentlich unwahrscheinlich)
> ist das richtige eingebaut worden ?
> Meide bis dahin HOHE TEMPERATURANZEIGEN.

> mfg gr

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]